附件1
济源示范区教体系统燃气安全自查表
	自查单位
	
	自查时间
	

	自查责任人
	
	联系电话
	

	用气设备
	□燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他；

	检查单元
	检查项目
	检查情况
	[bookmark: _GoBack]不符合处置措施

	安全管理
	有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴
	符合□不符□
	按要求整改

	
	人员经过专业培训，熟悉安全用气操作
	符合□不符
	按要求整改

	
	有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练
	符合□不符
	按要求整改

	
	与供气企业签订供用气合同
	符合□不符□
	立即补签合同

	
	进行过安全用气自检，有检查单，每月不少于1次
	符合□不符□
	按要求整改

	
	供气企业入户安全监察每年不小于1次
	符合□不符□
	通知供气企业立即安排上门安检

	安全装置
	安装有燃气泄漏报警器，间距小于10米，距顶棚小于30cm
	符合□不符
	立即停止用气，切断气源，维修或改造

	
	报警器检定（检验）有效期1年
	符合□不符□
	

	
户内管道
	燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，改回原状

	
	钢制管道外表无明显锈蚀现象
	符合□不符□
	按要求整改

	
	管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、关卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象
	符合□不符□
	按要求整改

	
	管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途
	符合□不符□
	按要求整改

	
阀门
燃气表
	燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄露
	符合□不符□
	按要求整改

	
	燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线、无泄露
	符合□不符□
	立即清理

	
	设置与燃气报警器联锁的紧急切断阀、动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年
	符合□不符□
	按要求整改

	
连接软管
	采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象
	符合□不符□
	立即更换

	
	软管长度不超过2m
	符合□不符□
	按要求整改

	
	软管中间无接口、无三通分流
	符合□不符□
	按要求整改

	
	软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象
	符合□不符□
	按要求整改

	
	软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用
	符合□不符□
	按要求整改

	

燃烧
器具

	燃烧器具铭牌上标定都燃气类别与供应燃气一致
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，更换

	
	明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限
	符合□不符□
	按要求整改

	
	使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，建议更换

	
	燃烧正常，无黑烟、红火，无泄露，烟道安装紧密，完好、畅通、规范、通出室外
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，按要求整改

	
	燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄露现象
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，请厂家维修

	
	有熄火保护装置，且工作正常
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，请厂家维修

	用气
环境
	用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，按要求整改

	
	未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料
	符合□不符□
	立即停止用气，切断气源，按要求整改

	
	用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态
	符合□不符□
	按要求整改

	
	设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能:每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只
	符合□不符□
	按要求整改

	其他
安全
隐患
	





自查单位法人签字：                       自查单位（盖章）
